富血小板血浆提取系统（大容量冷冻离心机）

**仪器特点：**

★1、7 英寸以上大液晶彩色显示。

★2、全触摸屏一键式操作。

★3、多种工作模式：PRP1 PRP2 PRF CGF PDGF P-PRP L-PRP 自定义等

★4、系统软件后期可升级，赋予设备更多功能。

★5、一次性血液制备量：10ml 20ml 30ml 40ml根据需要可选择

★6、获得专利的PRP离心装置。

★7、具有特殊的四段以上自动变速离心程序。

★8、采用三轴陀螺仪全程动态监测平衡状态。

**二、基本参数:**

1、最高转速：≧5000 r/min。

2、最大离心力：≧5200Xg。

★3、适配器容量：4×10 ml。

4、转速精度：±10r/min。

5、温控精度：±1℃。

6、温度控制范围：-20℃ ～40℃。

7、噪声:≤56db(A)。

8、电源:AC220V 50HZ。

9、功率:≧1.5KW。

**三、标准配置：**

1、主机 壹台

2、机柜 壹个

3、转子 壹个

4、10ml金属套筒（4个/套）叁套（12个）

1. 金属堵头 12个