附件四：

电梯钢绳规格：

11号电梯电梯钢绳直径：10毫米

电梯钢绳长度：160米

电梯钢绳数量：7根

12号电梯电梯钢绳直径：10毫米

电梯钢绳长度：160米

电梯钢绳数量：7根

钢绳质量符合GB 8903-2024《电梯用钢丝绳》强制性国家标准，并提供相关检测报告。

技术要求：

1. 提供电梯曳引钢丝绳品牌及型号；
2. 详细说明电梯曳引钢丝绳的现状及存在的问题；
3. 提供电梯曳引钢丝绳的制作工艺及材质；
4. 所提供的电梯曳引钢丝绳需满足符合设备本身要求；
5. 或采用电梯生产原厂所提供的电梯曳引钢丝绳。
6. 竞标人须提供有效的《中华人民共和国特种设备安装 改造维修许可证》电梯安装、维修C级（含C级）及以上资 质

商务要求：

1. 所更换的备件提供1年质保期。
2. 施工周期2天，备件供货需合同签订后30天内到货。