**犍为县人民医院房顶围墙改造项目**

**技术参数及商务要求**

1. **项目清单及技术参数**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **屋顶围墙拆除及不锈钢围栏安装** | | | | |
| **序号** | **施工内容** | **单位** | **工程量** | **材料要求及施工说明** |
| 1 | 原有墙体拆除 | 项 | 1 | 墙体长度约30米，含拆除人工费等。 |
| 2 | 不锈钢栏杆安装 | 项 | 1 | 长度30米，高度合计1.2米，含材料费及人工费。材料为202不锈钢。 |
| 3 | 卫生保洁 | 项 | 1 | 含人工费等。 |
| 4 | 建渣清运 | 项 | 1 | 含建渣清运上车费及运费等。 |
| 5 | 脚手架安装 | 项 | 1 | 脚手架高度24米，宽度36米，含搭建、拆除、以及防滑网、木板施工平台安装。 |

**二、商务要求**

项目名称：犍为县人民医院房顶围墙改造项目。

建设地点：犍为县玉津镇西街248号。

施工周期：10个日历天。

最高限价：￥60000元,大写：人民币陆万圆整。

质 保 期：一年

付款方式：工程竣工且验收合格，采购人收到正式发票后30个日历天内支付实际结算金额的95%，剩余5%，待质保期满后一次性支付。

资质要求：1.潜在服务商须具备独立法人资格；2.需提供合法有效的三证合一营业执照；3.营业执照经营范围应包含：建设工程施工或室内外装饰、装修设计及施工或装饰装修工程设计及施工或住宅装饰和装修。

犍为人民医院后勤保障科

2024年11月14日